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G-20 features...

La G-20 cuenta con…
Wide cut discharger
Arado de gran capacidad

Positive basket stabilization

Canasto de gran estabilidad

Downward opening basket valve

Válvula de descarga de apertura hacia abajo

Single pad, heavy duty disc brake

Freno de disco de banda sencilla para servicio pesado

Fully perforated, high strength basket

Canasto de alta resistencia totalmente perforado
In 1947, The Western States Machine Company introduced the first of the G series centrifugals, the Roberts G-8, beginning a new era of fully automatic centrifugals for the world sugar industry.

The tradition continues with the introduction of the Roberts G-20 Series Centrifugals.
The G-20 Series continues the Western States tradition of rugged, reliable, cost efficient centrifugals designed to meet the rigid standards of today’s sugar industry.
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The G-20 Series incorporates modern manufacturing technology and the latest materials to provide a simplified design with fewer moving parts for greater reliability and lower maintenance while maintaining the Western States standard of safety and productivity.
The G-20 Series basket has more than 1,500 5/16” (8 mm) diameter holes. The side sheet is Ferralium® alloy with a yield strength of 70,000 psi -  1.9 times that of 304 stainless steel. Assuring maximum safety and high drain rate.
The G-20 Series discharger is designed to quickly and efficiently discharge hard-to-plow product. Built around a 4” (100 mm) diameter shaft, the discharger is mounted to the centrifugal frame and enters the basket through a close tolerance hole in the monitor casing top providing a high level of overturning stability.
The G-20 Series is driven by an efficient and reliable variable frequency drive and controlled by the most up-to-date programmable controller. The drive is matched with a single wound squirrel cage induction motor specifically design for use with variable frequency drives. Drive and controller can be supplied to your specification to assure compatibility with existing in plant equipment. Operator instructions and panel display are available in both English and Spanish
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En 1947, la  Western States Machine Company introdujo la primera centrífuga de la serie G, la Roberts G-8, iniciando así una nueva era de centrífugas totalmente automatizadas para la industria  azucarera mundial

Continúa la tradición con la introducción de la serie G-20 de Centrífugas Roberts
La Serie G-20 continúa la tradición de la Western States de fabricar centrífugas robustas, confiables, eficientes y económicas, diseñadas de acuerdo con las exigentes normas de la industria azucarera de hoy en dia.

La Serie G-20 incorpora los materiales y tecnologia de fabricación mas avanzados para lograr un diseño mas simplificado con menos partes móviles, de mayor confiabilidad y menor mantenimiento conservando a la vez, los estandares de seguridad y productividad de la.

Los canastos de la Serie G-20 tienen mas de 1500 orificios de 8 mm de diámetro. La placa de la pared  es de aleación Ferralium® con una resistencia a la cedencia de 70,000 psi, 1.9 veces mayor que la del acero inoxidable 304.y garantizando una máxima seguridad con alta eficiencia de purga
.
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El arado de la Serie G-20 ha sido diseñado para una descarga rápida y eficiente del producto. El arado está montado en el armazón de la centrífuga y cuenta con un eje de 100 mm de diámetro el cual entra al canasto a través de un orificio de reducida tolerancia en la cubierta superior high level of overturning stability. aportando una gran estabilidad a la torsión.

La Serie G-20 es accionada mediante un inversor de frecuencia de alta confiabilidad, acoplado a un controlador programable de avanzado diseño. El inversor acciona un motor de inducción de devanado sencillo, tipo jaula de ardilla de uso específico con inversores de frecuencia. El inversor, motor y controlador programable pueden especificarse para asegurar su compatibilidad con equipo existente en 
fábrica. Las instrucciones del operador en el panel de control pueden desplegarse en Ingles o Español
Continue the tradition
Continua la tradición
To see how a G-20 Series centrifugal will improve your operation or for detailed specifications, please contact your local Western States representative or contact us directly at the address below.

Para conocer como una centrifuga de la serie G-20 puede mejorar su operacion o si desea especificaciones concretas, por favor contacte a su representante local de la Western States o a nosotros directamente, a la dirección siguiente.
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